{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["工程量清单"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"工程量清单","index":0,"n_rows":75,"n_cols":6,"rows_kept":75,"merged":[[1,0,1,1],[4,0,4,1],[38,0,38,1],[45,0,45,1],[46,3,53,3],[46,4,53,4],[54,0,54,1],[55,3,59,3],[55,4,59,4],[60,0,60,1],[66,0,66,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["序号","名称","规格","数量","单位","备注"]
["1、基础平台"]
[1.1,"主数据","统一业务系统基础数据，建立数据标准",1,"套"]
[1.2,"数据仓库","抽取业务系统数据，建立标准数据仓库",1,"套"]
["2、功能模块"]
[2.1,"换热站工艺图","按照换热站实际工艺形式组态画满",100,"套"]
[2.2,"换热站实时数据","实时显示换热站设备运行状态和仪表数据",100,"套"]
[2.3,"功能磁贴","运行调度控制，全面监测与控制、报警管理、趋势曲线功能，生产、经营管理以磁贴形式统计分析。",1,"套"]
[2.4,"负荷预测","根据室外天气情况，由负荷预测功能直接预测换热站每天的计划用热量并下发至企业的换热站",1,"套"]
[2.5,"数据查询","实时数据、历史数据查询、报表导出",1,"套"]
[2.6,"参数曲线","参数数据查询",1,"套"]
[2.7,"报警管理","报警信息、报警历史，并可进行报警配置",1,"套"]
[2.8,"工艺组态","换热站工艺图、数据组态",1,"套"]
[2.9,"室温评价","室温统计与评价",1,"套"]
[{"v":2.1,"d":"2.10"},"能耗分析","节能经济性分析，水、电、热能耗分析",1,"套"]
[2.11,"运行诊断","分析热网运行状态，故障类型和指标异常统计分析",1,"套"]
[2.12,"巡检管理","制定巡检计划、巡检监控、巡检总览等",1,"套"]
[2.13,"安全管理","风险辨识、排查清单、隐患台账",1,"套"]
[2.14,"调度管理","对事件触发、形成工单、工单处理、工单状态等进行调度管理",1,"套"]
[2.15,"设备管理","基础信息、备品备件、对供热系统设备从安装到报废的一个全生命周期中所发生的各种事件进行跟踪的一个管理信息系统",1,"套"]
[2.16,"呼叫分析","呼叫量分析",1,"套"]
[2.17,"工单分析","工单量、工单完成率分析",1,"套"]
[2.18,"投诉分析","投诉量、投诉类型分析",1,"套"]
[2.19,"收费分析","缴费面积、收费状态、供热状态等分析",1,"套"]
[{"v":2.2,"d":"2.20"}," 户表管理","对接第三方户表系统数据，展示并分析",1,"套"]
[2.21,"地理信息","MAPgis引擎，导航指引，查看换热站及管网的地理定位分布，相应参数，基础档案",1,"套"]
[2.22,"调控地图","以地图形式展示运行面积、平衡合格率、室温等情况",1,"套"]
[2.23,"评价地图","以地图形式展示故障率和指标异常率",1,"套"]
[2.24,"手机APP","实现查询、监控功能、巡检、公告、报修等",1,"套"]
[2.25,"驾驶舱","总览，评价，调控，服务，管理等",1,"套"]
[2.26,"室温系统","室温系统对接及展示",1,"套","免第三方对接费用"]
[2.27,"二网楼栋系统","二网楼栋系统对接及展示",1,"套","不含第三方对接费用"]
[2.28,"二网户阀系统","二网户阀系统对接及展示",1,"套","不含第三方对接费用"]
[2.29,"管线监测系统","管线漏点监测及报警",1,"套","不含第三方对接费用"]
[{"v":2.3,"d":"2.30"},"智慧井盖系统","智慧井盖系统对接及展示",1,"套","不含第三方对接费用"]
[2.31,"视频监控系统","在换热站操作界面接入视频监控系统",1,"套","免第三方对接费用"]
[2.32,"管网仿真","根据实际管网建立数字模型",1,"套"]
[2.33,"换热站仿真","根据实际换热站建立数字模型",1,"套"]
["3、后台管理"]
[3.1,"权限管理",null,1,"套"]
[3.2,"日志管理",null,1,"套"]
[3.3,"组态管理",null,1,"套"]
[3.4,"系统管理",null,1,"套"]
[3.5,"用户数据管理",null,1,"套"]
[3.6,"设备数据管理",null,1,"套"]
["4、经营收费系统"]
[4.1,"业务系统","经营收费系统",1,"套"]
[4.2,"银行代收接口","含3家银行接口",null,null,"不包含银行方需要费用及设备"]
[4.3,"微信接口"]
[4.4,"支付宝接口"]
[4.5,"电子发票接口",{"$nulls":3},"不包含开票方需要费用及设备"]
[4.6,"高拍仪接口"]
[4.7,"自助缴费机接口"]
[4.8,"用户数据导入"]
["5、客户服务系统"]
[5.1,"业务系统","客户服务系统",1,"套"]
[5.2,"微信公众号","开户、支付、报修等"]
[5.3,"短信平台接口"]
[5.4,"稽查管理"]
[5.5,"手机APP","领导审批功能，查看工单数据，维修班组接收工单等"]
["6、云服务器"]
[6.1,"web+通讯服务器","4C，32G，500G，Windows；",1,"台","2年云服务费用"]
[6.2,"微服务服务器","4C，32G，500G，Linux；",1,"台","2年云服务费用"]
[6.3,"微服务服务器","4C，32G，500G，Linux；",1,"台","2年云服务费用"]
[6.4,"微服务服务器","4C，32G，500G，Linux；",1,"台","2年云服务费用"]
[6.5,"历史存储服务器","4C，32G，500G，Linux；",1,"台","2年云服务费用"]
["7、网络安全"]
[7.1,"下一代防火墙","1、 标准1U专用千兆硬件平台，内置交流单电源，硬盘≥500G，千兆电口≥10个，combo口≥2个，设备最大吞吐量≥4Gbps，IPSec VPN性能≥955 Mbps，最大并发连接数≥150万，每秒新建连接数≥34万，IPSec VPN隧道数≥1024，SSL VPN接入数≥400。全模块授权，含：上网行为许可、防病毒许可、入侵防御许可，含3年软件和规则库升级。\n2、支持一体化安全策略：可基于设备接口/安全域、地址、服务、应用、用户、时间等属性，配置入侵防御、病毒防护、URL过滤、应用过滤、日志记录、会话老化时间、终端过滤等高级访问控制功能。\n4、 提供智能策略分析功能，支持策略命中分析、隐藏策略分析、冗余策略分析、冲突策略分析、可合并策略分析、过期策略发现、空策略发现、策略宽松度分析，并在Web页面显示分析结果，提供Web配置界面截图。\n5、 系统定义超过8000+条主流攻击规则，包含用户提权、任意代码执行、木马、后门、挖矿、Web序列化、Webshell等主流防护类型。",2,"台"]
[7.2,"堡垒机","1、 标准1U硬件、单电源、硬盘容量≥2T、配备≥2GE电管理口，配备≥4GE电业务口，字符连接数≥100，图形连接数≥20，授权资产数量≥100，运维用户无限制。\n2、 设备采用旁路部署，不得影响业务环境；须支持HA主备模式，管理口和心跳口须支持多链路端口绑定功能，防止单网卡或单线故障。\n3、 产品内置VPN模块，无需与其他VPN设备联动，实现运维入口安全接入。\n4、 支持手机APP动态口令认证方式登录堡垒机，且新用户首次登录后需强制绑定APP动态口令。\n5、 支持基于国密算法的动态令牌进行双因子认证，并可提供国家密码局颁发的《商用密码产品型号证书》及加盖公章的。\n6、 支持采用国密加密算法进行核心敏感数据加密存储。",1,"台"]
[7.3,"WEB防火墙","1、1U硬件平台，单电源，标配GE电管理口≥2，标配GE电业务口≥4，含2组硬件Bypass，硬盘≥2T，RJ45串口*1，网络吞吐量≥1Gbps，HTTP应用层吞吐≥500Mbps，HTTP并发连接数≥3万，HTTP最大新建连接数≥4000，业务时延小于<50ms，防护网站数量不限制。\n2、支持透明串接、反向代理、旁路引流部署、旁路镜像审计部署，支持链路聚合。\n3、支持多条链路数据的防护，防护网段数量不限；支持ipv4/ipv6双协议栈；支持保护站点快速向导配置部署。\n4、支持自动发现现网环境中存在的Web业务系统，记录服务器的IP、Port、域名等信息。",1,"台"]
[7.4,"日志审计","1、 标准1U型硬件，单电源，1个console口，千兆电口≥6个，内存≥8G，磁盘容量≥2T，日志处理能力≥200EPS，资产授权数量≥25个。\n2、 支持Syslog、SNMP Trap、HTTP、ODBC/JDBC、WMI、FTP、SFTP协议日志收集；支持阿里云SLS日志的采集；可通过接收协议限制日志接收速率，包括Http接收、syslog接收、SNMPtrap接收、TCP接收、WMI接收、aliyun接收。\n3、 支持使用代理(Agent)方式提取日志并收集；支持对Agent进行统一管控，包括卸载、升级、启动及停止操作，支持将日志收集策略统一分发。\n4、 支持目前主流的网络安全设备、交换设备、路由设备、操作系统、应用系统等；支持常见的虚拟机环境日志收集，包括Xen、VMWare、Hyper-V等。\n5、 内置5000+解析规则，支持对收集的5000+设备类型日志进行解析（标准化、归一化），解析维度多达200+，解析规则可以根据客户要求定制扩展。",1,"台"]
[7.5,"数据库审计","1、 1U机架式，单电源，内存≥8G，硬盘容量≥2T，千兆电管理口≥2，千兆电业务口≥4，最大吞吐量≥500Mbps，峰值SQL处理能力≥3000条/秒，日志数量存储数≥10亿条，审计日志检索能力≥1500万条/秒，授权数据库实例≥2个。\n2、 支持在目标数据库安装agent解决云环境、虚拟化环境内部流量无法镜像场景下数据库的审计。\n3、 支持和ES平台对接，将审计日志和告警日志存储在ES系统中，并支持通过页面查询日志）。\n4、 支持Oracle、PostgreSQL、SQLServer、DB2、Informix、Sybase、MySQL、MariaDB、Sybase IQ等主流数据库的审计；支持GuassDB、Teradata、人大金仓（Kingbase）、达梦（DM）、南大通用数据库（Gbase）、Oscar、K-DB等国产数据库的审计。\n5、 支持MongoDB、Hbase、Hive、impala、Elastic Search、HDFS、Canssandra、greenplum、LibrA、graphbase、cache、Redis、HANA、ArangoDB、Neo4j、OrientDB等非关系型数据库的审计。",1,"台"]
[7.6,"主机安全管理","1、包含终端管理中心软件一套。适用于Windows PC防护，支持Windows XP、Windows 7、Windows 8、Windows 10等操作系统；适用于各类型服务器防护，支持Windows server 2003、Windows server 2008、Windows server 2012、Windows server 2016、Centos 5.0 +、Redhat 5.0 + 、Suse11 +、 Ubuntu 14 +等操作系统，支持主流的信创版本：统信UOSV20，XX套PC授权；XX套SERVER授权。软件维保服务三年，病毒库升级服务三年，漏洞库升级服务三年。\n2、支持对CPU、内存、磁盘读写、网络上下行流量达到配置阈值时告警。支持对CPU、内存达到一定阈值时客户端进行熔断。\n3、支持对本机的扩展行为（信息收集、权限提升）进行监测，防止提权行为和信息泄露。\n4、识别渗透过程中的隧道代理（端口映射、端口转发、内网代理），可阻断隧道代理搭建行为。\n5、对失陷后主机远控持久化行为进行检测（反弹shell、远程控制），可阻断远控。",1,"套"]
[7.7,"APT预警平台","1、2U标准机架式设备，双电源，内存≥16G，可用磁盘容量≥2T，千兆电口≥6个，USB接口≥2个，Consle口*1，扩展槽个数≥1个，网络层吞吐率≥1Gbps，应用层吞吐率≥500Mbps，HTTP最大并发数≥7万，邮件处理数≥100万封/24小时，文件检测数≥3万/24小时。 \n2、支持将分析到的WEBSHELL攻击、木马回连和恶意攻击行为同步到WAF，实现APT深度威胁分析与WAF联动阻断\n3、支持将分析到的恶意文件攻击行为同步到EDR，实现APT深度威胁分析与EDR联动查杀）\n4、支持自定义与EDR联动的等待扫描时长，并将联动状态、样本执行结果、样本路径、EDR病毒木马扫描结果等同步到APT设备",1,"台"]
[7.8,"等级保护二级测评","系统二级等保",1,"次"]